 **高質感薄型藍芽喇叭**



謝謝您購買ELECOM高質感薄型藍芽喇叭，

請依以下步驟操作使用本產品，謝謝。

### 翻蓋式Bluetooth®藍芽喇叭各部名稱

請確認以下商品各部名稱。



### 主要操作方法一覽表

請參考以下主要操作快速一覽表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **項目** | **操作多功能按鍵** | **LED燈顯示** |
| 開啟電源 | 在關閉電源的狀態下，長按多功能按鍵3秒以上 | 不亮燈→閃爍藍色 |
| 關閉電源 | 在開啟電源的狀態下，長按多功能按鍵5秒以上 | 閃爍紅色→不亮燈 |
| 可連接藍芽狀態(未連接前) | 在關閉電源的狀態下，長按多功能按鍵5秒以上 | 交互閃爍紅色及藍色 |
| 連接中 | - | 3秒一次閃爍藍色 |
| 停止音樂/播放音樂 | 在播放音樂時/未播放音樂時，短按多功能按鍵1次 | - |
| 接電話/掛電話 | 在來電鈴聲響起時/通話中，短按多功能按鍵1次 | - |
| 充電中 | - | 持續亮紅燈 |
| 完成充電 | - | 不亮燈 |

\*\*請注意：因使用3C產品規格不同，有可能無法播放音樂或接聽電話。

### 第一次拆封本商品時

第一次拆封本商品時，需先進行充電。

充電可使用附屬的USB線進行充電。請連接電腦USB孔或USB充電座進行充電。

充電時間約2小時(因電源來源會有誤差)，本商品安全設計上，請在充完電後再行開啟電源。充電狀態請參考上述「主要操作方法一覽表」。

### 藍芽連接(配對)方法

1. 請在充完電後，在關閉電源的狀態下，長按多功能按鍵5秒以上。
2. 確認LED燈顯示「交互閃爍紅色及藍色」。
3. 請操作手邊手機或其他可連接藍芽3C商品畫面，到藍芽設定畫面。(詳細請詢問該3C商品廠商)
4. 在3C產品藍芽設定畫面上找到本產品代號「SPTR02」後，按下進行連接。
5. 確認本商品LED燈顯示「3秒一次閃爍藍色」，表示已成功完成連接。

**<<商品規格>>**

|  |  |
| --- | --- |
| 藍芽性能 | Bluetooth標準規格 version3.0 |
| 輸出 | Bluetooth power class2 |
| 最大通信距離 | 無任何障礙物環境中,約10m |
| 載波 | 2.4GHz |
| 周波數擴散 | FHSS |
| 支援Bluetooth Profile | A2DP,AVRCP,HFP,HSP |
| 對應編碼 | SBC |
| 對應內容保護 | SCMS-T方式 |
| 最大可登錄機器數 | 8台 |
| 多點功能(同時待機) | 不支援 |
| NFC | 不支援 |
| 輸出音壓 | 81.5dB |
| Driver unit | 全音域 Φ40mm x 2個 |
| 再生頻率 | 180Hz-20,000Hz |
| 可連續撥放時間 | SBC:約8小時 |
| 可連續通話時間 | 約8小時 |
| 連續待機時間 | 約450小時 |
| 電源 | micro USB充電 |
| 內藏電池 | 鋰電池 |
| 充電時間 | 約2小時 |
| 輸入端子 | USB Micro-B×1(充電用) |
| 操作時環境條件(溫度) | 5℃～35℃ |
| 操作時環境條件(相對溼度) | 20%～80%(無凝結狀態時) |
| 保管時環境條件(溫度) | -10℃～50℃ |
| 保管時環境條件(相對溼度) | 20%～80%(無凝結狀態時) |
| 外型尺寸 | 137×72×18mm(不含凸起部分) |
| 重量 | 約243g |
| 內容物 | USB充電線(60cm)、使用說明書、藍芽簡單連接說明書、收納袋 |
| 產地 | 中國 |